Die Gisen Audio M-DSP-Serie besticht  durch viel Leistung, ausgezeichneter Klangqualität und das bei nur 1HE und unter 13kg Gewicht.

Die M-serie ist eine reine Class-D Endstufe, erhältlich als **2- bzw. 4 Kanal** und mit einer Leistung von **600-2100 Watt RMS an 8 Ohm je Kanal**. XLR Eingänge sind genauso selbstverständlich wie Speakon Ausgänge. Die verbauten Lüfter sind temperaturgesteuert und ein Überhitzungsschutz ist auch integriert.  Die vollausgestattete DSP „Made in Germany“ kann sowohl über die Front, als auch per USB via PC/Laptop gesteuert und bedient werden. Mit einem USB-HUB können sogar mehrere Verstärker über eine USB-Strecke zum Laptop, bedient werden.

Inputseitig stehen jeweils 7 voll konfigurierbare EQ`s sowie ein Delay zur Verfügung. Jeder Output ist mit bis zu fünf EQ`s, High/Low pass Filtern, Delay, sowie einem Limiter ausgestattet. Über die Gains inkl. Level Meter kann auch die Phase invertiert werden.

Alle 2 Kanal M-DSP Verstärker haben einen vollwertigen 4 Kanal DSP verbaut, sodass man über die beidenzusätzlichen XLR Audioausgänge, zwei voll konfigurierbare DSP Kanäle hat, die man zu einem weiteren Verstärker durchschleifen kann.