Die Gisen Audio M-serie besticht  durch viel Leistung, ausgezeichneter Klangqualität und das bei nur 1HE und unter 13kg Gewicht.

Die M-serie ist eine reine Class-D Endstufe, erhältlich als **2- bzw. 4 Kanal** und mit einer Leistung von **600-2100 Watt RMS an 8 Ohm je Kanal**. XLR Eingänge sind genauso selbstverständlich wie Speakon Ausgänge. Die verbauten Lüfter sind temperaturgesteuert und ein Überhitzungsschutz ist auch integriert. Gisen Audio verzichtet bei dieser Serie komplett auf analoge Drehpotis und setzt ausschließlich auf eine digitale Tastensteuerung, alle Werte können über das integrierte Display abgelesen werden und ermöglichen dadurch eine genaue punktgenaue Einstellung der Werte. Kratzende oder ausgeleierte Potis gehören der Vergangenheit an.